**Ф-ТС-19**



 **ВИМОГИ ДО ФАЙЛІВ, ЯКІ НАДАЄ ЗАМОВНИК ДЛЯ**

**ДОДРУКАРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ**

 **Для збільшення швидкості обробки файлів, а також з метою підвищення якості додрукарської підготовки необхідно дотримуватися наступних правил передачі електронних файлів для подальшої додрукарської підготовки в нашій компанії.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  **ВИМОГИ** | **ПРИМІТКИ** |
| 1 | Векторні зображення, надсилати у форматі Adobe Illustrator (не вище версії CС). |  |
| 2 | Растрові зображення, надсилати у форматі PSD | Растровий формат PSD (кожен елемент на окремому шарі) |
| 3 | У файлі має бути наявність тільки тих шарів, які відносяться до дизайну. | Ефекти, що застосовуються до шарів (світіння, тіні, градієнтні заливки і т.д) не повинні бути «злиті» в один шар |
| 4 | У файлі формату PSD обов'язкова наявність пантонних каналів.  | При наявності в дизайні змішаних кольорів (пантонів) |
| 5 | При наявності у файлі білил і лаку, ці елементи виносити на окремий шар |  |
| 6 | Файли надсилати з роздільною здатністю 300 dpi, CMYK |  |
| 7 | Всі чорні тіні повинні робитися кольором Black, або Black + 1 колір |  |
| 8 | Замінити колір registration або С100M100Y100 на К100 | При можливості замінювати колір, який складається з трьох і більше кольорів на дво- або одноколірний |
| 9 | У файлі повинні бути чітко вказані розміри основних елементів дизайну |  |
| 10 | Мінімальна товщина ліній - 0,16 мм, для виворотки - 0,12 мм |  |
| 11 | Мінімальний розмір шрифту - 5 pt | Не рекомендуємо використовувати шрифт із зарубками |
| 12 | Дрібний текст повинен друкуватися одним кольором |  |
| 13 | Текст в файлах повинен бути тільки в кривих | При зміні змісту тексту в файлі, надсилати змінений фрагмент тексту тільки в кривих (або надати файл) |
| 14 | Текстову частину, яка піддається численним змінам, компонувати з урахуванням мінімальних витрат на переробку валів в майбутньому |  |
| 15 | У серійних замовленнях (окремі види одного і того ж продукту) всі елементи, які повторяються повинні мати однакове розташування і розмір. | Для зменшення кількості виготовлення валів |
| 16 | Надання зразка-еталона раніше надрукованого дизайну є обов'язковим. |  |

Дякуємо Вам за розуміння та співпрацю!